10       .PAGE "STATEMENT NAME TABLE"
20 ;
30 ;STATEMENT NAME TABLE
40 ;
50 SNTAB =   *
60       .WORD :SREM-1
70       .CBYTE "REM"
80 ;
90       .WORD :SDATA-1
0100     .CBYTE "DATA"
0110 ;
0120     .WORD :SINPUT-1
0130     .CBYTE "INPUT"
0140 ;
0150     .WORD :SCOLOR-1
0160     .CBYTE "COLOR"
0170 ;
0180     .WORD :SLIST-1
0190     .CBYTE "LIST"
0200 ;
0210     .WORD :SENTER-1
0220     .CBYTE "ENTER"
0230 ;
0240     .WORD :SLET-1
0250     .CBYTE "LET"
0260 ;
0270     .WORD :SIF-1
0280     .CBYTE "IF"
0290 ;
0300     .WORD :SFOR-1
0310     .CBYTE "FOR"
0320 ;
0330     .WORD :SNEXT-1
0340     .CBYTE "NEXT"
0350 ;
0360     .WORD :SGOTO-1
0370     .CBYTE "GOTO"
0380 ;
0390     .WORD :SGOTO-1
0400     .CBYTE "GO TO"
0410 ;
0420     .WORD :SGOSUB-1
0430     .CBYTE "GOSUB"
0440 ;
0450     .WORD :STRAP-1
0460     .CBYTE "TRAP"
0470 ;
0480     .WORD :SBYE-1
0490     .CBYTE "BYE"
0500 ;
0510     .WORD :SCONT-1
0520     .CBYTE "CONT"
0530 ;
0540     .WORD :SDIM-1
0550     .CBYTE "COM"
0560 ;
0570     .WORD :SCLOSE-1
0580     .CBYTE "CLOSE"
0590 ;
0600     .WORD :SCLR-1
0610     .CBYTE "CLR"
0620 ;
0630     .WORD :SBYE-1
0640     .CBYTE "VBLANKWAIT"
0650 ;
0660     .WORD :SBYE-1
0670     .CBYTE "HITCLR"
0680 ;
0690     .WORD :SBYE-1
0700     .CBYTE "       "
0710 ;
0720     .WORD :SDIM-1
0730     .CBYTE "DIM"
0740 ;
0750     .WORD :SERROR-1
0760     .BYTE $80   ; ATARI END
0770 ;
0780     .WORD :SNEW-1
0790     .CBYTE "NEW"
0800 ;
0810     .WORD :SOPEN-1
0820     .CBYTE "OPEN"
0830 ;
0840     .WORD :SLOAD-1
0850     .CBYTE "LOAD"
0860 ;
0870     .WORD :SSAVE-1
0880     .CBYTE "SAVE"
0890 ;
0900     .WORD :SSTATUS-1
0910     .CBYTE "STATUS"
0920 ;
0930     .WORD :SNOTE-1
0940     .CBYTE "NOTE"
0950 ;
0960     .WORD :SPOINT-1
0970     .CBYTE "POINT"
0980 ;
0990     .WORD :SXIO-1
1000     .CBYTE "XIO"
1010 ;
1020     .WORD :SON-1
1030     .CBYTE "ON"
1040 ;
1050     .WORD :SPOKE-1
1060     .CBYTE "POKE"
1070 ;
1080     .WORD :SPRINT-1
1090     .CBYTE "PRINT"
1100 ;
1110     .WORD :SREAD-1
1120     .CBYTE "READ"
1130 ;
1140     .WORD :SREST-1
1150     .CBYTE "RESTORE"
1160 ;
1170     .WORD :SRET-1
1180     .CBYTE "RETURN"
1190 ;
1200     .WORD :SRUN-1
1210     .CBYTE "RUN"
1220 ;
1230     .WORD :SSTOP-1
1240     .CBYTE "STOP"
1250 ;
1260     .WORD :SPOP-1
1270     .CBYTE "POP"
1280 ;
1290     .WORD :SPRINT-1
1300     .CBYTE "?"
1310 ;
1320     .WORD :SGET-1
1330     .CBYTE "GET"
1340 ;
1350     .WORD :SPUT-1
1360     .CBYTE "PUT"
1370 ;
1380     .WORD :SGR-1
1390     .CBYTE "GRAPHICS"
1400 ;
1410     .WORD :SPLOT-1
1420     .CBYTE "PLOT"
1430 ;
1440     .WORD :SPOS-1
1450     .CBYTE "POSITION"
1460 ;
1470     .WORD :SDOS-1
1480     .CBYTE "DOS"
1490 ;
1500     .WORD :SDRAWTO-1
1510     .CBYTE "DRAWTO"
1520 ;
1530     .WORD :SSETCOLOR-1
1540     .CBYTE "SETCOLOR"
1550 ;
1560     .WORD :SLOCATE-1
1570     .CBYTE "LOCATE"
1580 ;
1590     .WORD :SSOUND-1
1600     .CBYTE "SOUND"
1610 ;
1620     .WORD :SLPRINT-1
1630     .CBYTE "LPRINT"
1640 ;
1650     .WORD :SCSAVE-1
1660     .CBYTE "CSAVE"
1670 ;
1680     .WORD :SCLOAD-1
1690     .CBYTE "CLOAD"
1700 ;
1710 QALET .WORD :SILET-1
1720     .BYTE $80
1730 ;
1740     .WORD :SERROR-1
1750     .CBYTE "ERROR- "
1760 ;
1770     .WORD :SWHILE-1
1780     .CBYTE "WHILE"
1790 ;
1800     .WORD :SENDWHILE-1
1810     .CBYTE "ENDWHILE"
1820 ;
1830     .WORD :SNTRACE-1
1840     .CBYTE "TRACEOFF"
1850 ;
1860     .WORD :STRACE-1
1870     .CBYTE "TRACE"
1880 ;
1890     .WORD :SELSE-1
1900     .CBYTE "ELSE"
1910 ;
1920     .WORD :SENDIF-1
1930     .CBYTE "ENDIF"
1940 ;
1950     .WORD :SPOKE-1
1960     .CBYTE "DPOKE"
1970 ;
1980     .WORD :SLOMEM-1
1990     .CBYTE "LOMEM"
2000 ;
2010     .WORD :SDEL-1
2020     .CBYTE "DEL"
2030 ;
2040     .WORD :SVINC-1
2050     .CBYTE "VINC"
2060 ;
2070     .WORD :SVDEC-1
2080     .CBYTE "VDEC"
2090 ;
2100     .WORD :SVCONST-1
2110     .CBYTE "VCONST"
2120 ;
2130     .WORD :SBPUT-1
2140     .CBYTE "BPUT"
2150 ;
2160     .WORD :SBGET-1
2170     .CBYTE "BGET"
2180 ;
2190     .WORD :STAB-1
2200     .CBYTE "TAB"
2210 ;
2220     .WORD :SDOS-1
2230     .CBYTE "CP"
2240 ;
2250     .WORD :SERASE-1
2260     .CBYTE "ERASE"
2270 ;
2280     .WORD :SLOCK-1
2290     .CBYTE "PROTECT"
2300 ;
2310     .WORD :SUNLOCK-1
2320     .CBYTE "UNPROTECT"
2330 ;
2340     .WORD :SDIR-1
2350     .CBYTE "DIR"
2360 ;
2370     .WORD :SRENAME-1
2380     .CBYTE "RENAME"
2390 ;
2400     .WORD :SMOVE-1
2410     .CBYTE "MOVE"
2420 ;
2430     .WORD :SMISSILE-1
2440     .CBYTE "MISSILE"
2450 ;
2460     .WORD :SPMCLR-1
2470     .CBYTE "PMCLR"
2480 ;
2490     .WORD :SPMCOLOR-1
2500     .CBYTE "PMCOLOR"
2510 ;
2520     .WORD :SPMGR-1
2530     .CBYTE "PMGRAPHICS"
2540 ;
2550     .WORD :SPMMOVE-1
2560     .CBYTE "PMMOVE"
2570 ;
2580     .WORD :SPMWIDTH-1
2590     .CBYTE "PMWIDTH"
2600 ;
2610     .WORD :SPOKE-1
2620     .CBYTE "SET"
2630 ;
2640     .WORD :SLVAR-1
2650     .CBYTE "LVAR"
2660 ;
2670     .WORD :RENS-1
2680     .CBYTE "RENUM"
2690 ;
2700     .WORD :SDOS-1
2710     .CBYTE "FAST"
2720 ;
2730     .WORD :SAUTO-1
2740     .CBYTE "NUM"
2750 ;
2760     .WORD :SEND-1
2770     .CBYTE "END" ; XL END
2780 ;
2790     .WORD :SILET-1
2800     .BYTE 0
2810     ;           END OF TABLE